MODELLO 1+2+10: degrassatore  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione drenata

Dati di progetto	Note per la compilazione	

A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5	

Dotazione idrica lt/abitante/g =
	
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche	

Pendenza del terreno = 	
Non è ammessa per pendenze superiori al 15%

Distanza da pozzi =
	
Non deve essere inferiore a 30 m	

Massimo livello di falda = 
	
Valore consigliato: – 2,5 m e oltre dal piano campagna 	

Impermeabilità k*10-8  ٱ              si ٱ                   no
	
Per la sub-irrigazione drenata il terreno deve essere impermeabile 	

Degrassatori : per le acque saponate
		
Volume totale di tutti i degrassatori (litri) =	
l. 250 fino a 5 a. e.
l. 350 fino a 7 a. e.
l. 550 fino a 10 a. e.
l. 1000 fino a 15 a. e.
l. 1700 fino a 30 a. e.
l. 2500 fino a 45 a. e.

Fossa Imhoff

Comparto di sedimentazione (litri) =
	
Valori consigliati: 40-50 litri/utente	

Comparto fango (litri) =
	
Valori consigliati: 100-120 litri/utente	

Totale (litri) =
	
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi	

Sub-irrigazione drenata

Lunghezza condotte (metri) =
	
Valori consigliati: da 2 a 4 m per A.E.

Profondità della trincea (cm) =
	
Valori consigliati: tra 110 cm e 130 cm	

Firma e timbro del Tecnico