MODELLO 1+2+3: degrassatore  +  fossa imhoff  +  biodisco

Dati di progetto	Note per la compilazione	

A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5	

Dotazione idrica lt/abitante/g =
	
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche	

Degrassatori : per le acque saponate
		
Volume totale di tutti i degrassatori (litri) =	
l. 250 fino a 5 a. e.
l. 350 fino a 7 a. e.
l. 550 fino a 10 a. e.
l. 1000 fino a 15 a. e.
l. 1700 fino a 30 a. e.
l. 2500 fino a 45 a. e.

Fossa Imhoff

Comparto di sedimentazione (litri) =
	
Valori consigliati: 40-50 litri/utente	

Comparto fango (litri) =
	
Valori consigliati: 100-120 litri/utente	

Totale (litri) =
	
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi	

Biodisco

Numero stadi =
	
Minimo 2 stadi 	

Diametro dischi (metri) =

Superficie per A.E. (mq) =
	
Valori consigliati : 3mq/AE per una % di BOD rimosso pari a 95	

Firma e timbro del Tecnico