MODELLO 1+2+4: degrassatore  +  fossa imhoff  +  filtro batterico aerobico (o percolatore)

Dati di progetto	Note per la compilazione	

A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5	

Dotazione idrica lt/abitante/g =
	
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche	

Degrassatori : per le acque saponate
		
Volume totale di tutti i degrassatori (litri) =	
l. 250 fino a 5 a. e.
l. 350 fino a 7 a. e.
l. 550 fino a 10 a. e.
l. 1000 fino a 15 a. e.
l. 1700 fino a 30 a. e.
l. 2500 fino a 45 a. e.

Fosse Imhoff (1 a monte e 1 a valle del filtro)

Comparto di sedimentazione (litri) =
	
Valori consigliati: 40-50 litri/utente	

Comparto fango (litri) =
	
Valori consigliati: 100-120 litri/utente	

Totale (litri) =
	
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi	

Filtro batterico aerobico (o percolatore)

Materiale costituente l’elemento filtrante: 
Granulometria (mm) =
	
Ghiaia, plastica
Valori consigliati: per la ghiaia 10-50 mm/ 20-60 mm	

Altezza del filtro h (metri) =	
Valori consigliati (ghiaia): non superiori a m 1,5 e non inferiori a m 0,9. 

Superficie della massa filtrante S (mq) =	
S= AE/h2    

Volume della massa filtrante (mc) =	
V=S*h

Firma e timbro del Tecnico