MODELLO 1+2+7.2: degrassatore  +  fossa imhoff  + fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale

Dati di progetto	Note per la compilazione	

A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5	

Dotazione idrica lt/abitante/g =
	
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 	

Degrassatori : per le acque saponate
		
Volume totale di tutti i degrassatori (litri) =	l. 250 fino a 5 a. e.
l. 350 fino a 7 a. e.
l. 550 fino a 10 a. e.
l. 1000 fino a 15 a. e.
l. 1700 fino a 30 a. e.
l. 2500 fino a 45 a. e.	

Fossa Imhoff

Comparto di sedimentazione (litri) =
	
Valori consigliati: 40-50 litri/utente	

Comparto fango (litri) =
	
Valori consigliati: 100-120 litri/utente	

Totale (litri) =
	
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi	

Fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale

Tempo di permanenza (die) =

Portata (mc/die/Ab)

Carico organico massimo (KgBOD/ha*die) =

Carico idraulico superficiale (cm/d)

Profondità (m) =

Superficie (mq/AE) =	

Firma e timbro del Tecnico