MODELLO sub-irrigazione: degrassatori  +  fossa imhoff  +  sub-irrigazione 

Dati di progetto	Note per la compilazione	
A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5	
Dotazione idrica lt/abitante/g =	Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche	
Pendenza del terreno = 	Se apprezzabile. Non è ammessa per pendenze superiori al 15%	
Distanza della condotta disperdente dai fabbricati = m.	Non deve essere meno di 10 metri	
Distanza della condotta disperdente dai confini = m.	Se possibile almeno Non deve essere minore di 3 metri	
Distanza della trincea da condotte, serbatoi e pozzi per acqua potabile = m.	Non deve essere inferiore a 30 m. 	
Massimo livello di falda = 	Altezza max di norma – 1.70 dal  piano campagna 	
Tipo di terreno = 	Dalla relazione idrogeologica. Non ammessa su terreni argillosi 	

Degrassatori : per le acque saponate
		
Volume totale di tutti i degrassatori (litri) =	
l. 250 fino a 5 a. e.
l. 350 fino a 7 a. e.
l. 550 fino a 10 a. e.
l. 1000 fino a 15 a. e.
l. 1700 fino a 30 a. e.
l. 2500 fino a 45 a. e.

Fossa Imhoff

Comparto di sedimentazione (litri) =
	
Valori consigliati: 40-50 litri/utente	

Comparto fango (litri) =
	
Valori consigliati: 100-120 litri/utente	

Totale (litri) =
	
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi	

Sub-irrigazione 
		
Lunghezza condotte (metri) =	
da 2 a 10 m per A.E.; valore desunto dalla relazione idrogeologica in base alla natura del terreno

Profondità della trincea (cm) =
	
Valorie consigliato 70 cm da piano campagna	

Sifone di cacciata del tipo =
	
Contarini, Milano, Adams o altro	

Firma e timbro del Tecnico